Краткое описание

МК.03 предназначен для защиты земельных участков от вторжения подземных грызунов: кротов, слепышей, полевок и других видов вредителей. МК.03 создает звуковые колебания, распознаваемые животными как сигнал об опасности, что заставляет их покинуть потенциально небезопасную для них территорию. Во избежание адаптации грызунов к звуковым волнам, частота вибраций - переменная. Кроме того, периодичность излучения звуковых сигналов изменяется циклически. В каждом цикле длиною в шесть дней изменение периодичности происходит через каждые два дня.

Полное описание

Отпугиватель кротов МК.03 работает от солнечных аккумуляторных батарей, располагаемых в верхней расширенной его части (“шляпке”), заряда которых достаточно для эффективной работы прибора в ночное время. Полного заряда аккумулятора (в течение 6 часов) хватает на три дня непрерывной работы при невозможности подзарядки.

Во время весьма длительного пасмурного периода используется альтернативный источник электропитания постоянного тока, подключаемый к разъему на верхней поверхности прибора. Водонепроницаемый выключатель расположен на нижней стороне “шляпки”. Устройство комплектуется сменной аккумуляторной батареей. Крышка батарейного отсека также находится на нижней стороне расширенной “шляпки” прибора.

Перед первой установкой прибора рекомендуется полностью зарядить солнечную батарею, подержав ее в течение двух дней в хорошо освещаемом солнцем месте. Подключите стержневую часть прибора к его верхней части при помощи провода со штекером. Приложив небольшое усилие, заглубите МК.03 в плотный грунт до контрольной метки таким образом, чтобы верхняя его часть находилась выше поверхности грунта и не подмокала от дождевых вод. Не допускается забивание прибора в грунт при помощи твердых предметов.

МК.03 на солнечной батарее тем эффективнее, чем выше степень уплотнения грунта. Для установки прибора выберите такое место, вблизи которого в грунте нет препятствий для распространения звуковых колебаний, как то: фундаменты, колодцы, крупные камни и пр. Не рекомендуется использовать отпугиватель кротов МК.03 на солнечной батарее, если грунт мерзлый или переувлажнен.